**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.101/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.739/2024**

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO

**TIPO:** MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE

**OBJETO:** **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO de empresa especializada para fornecimento e execução de sinalização viária horizontal e vertical, com dispositivos delimitadores, para atender as necessidades da SMOMU – Secretaria Municipal de Mobilidade e Ordem Urbana, pelo sistema de Registro de Preço**, pelo período de 01 (um) ano.

**ANEXO – III**

**Modelo de proposta DE PREÇO**

**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

**(papel timbrado da licitante)**

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Pregão Eletrônico nº 90.101/2024**, em epígrafe, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO de empresa especializada para fornecimento e execução de sinalização viária horizontal e vertical, com dispositivos delimitadores, para atender as necessidades da SMOMU – Secretaria Municipal de Mobilidade e Ordem Urbana, pelo sistema de Registro de Preço**, pelo período de 01 (um) ano, conforme segue:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **U/C** | **QTDE** | **PREÇO** | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| **LOTE 1** | | | | | | |
| **01** | Prestação de serviço para execução de sinalização horizontal com tinta a base de resina acrílica, padrão ABNT 1182, pelo processo de aspersão pneumática nas cores branco e amarelo, na espessura de 0,6 mm para faixas, com microesfera de vidro |  | M² | 4168 |  |  |
| **02** | Prestação de serviço para execução de sinalização horizontal com tinta a base de resina acrílica, padrão ABNT 1182, nas cores vermelho, azul, branco e amarelo, na espessura de 0,6 mm para faixas de pedestre, setas, símbolos, letras e algarismos, com microesfera de vidros |  | M² | 4347 |  |  |
| **03** | Prestação de Serviço para execução de sinalização horizontal com material termoplástico - 5 anos, aplicado pelo processo de extrusão padrão NBR 6831 e NBR 13132 da ABNT, nas cores branco e amarelo, na espessura de 3,0 mm para faixas de pedestre, setas, símbolos, letras e algarismos, com microesfera de vidros |  | M² | 3000 |  |  |
| **04** | Remoção de Sinalização Horizontal por fresagem |  | M² | 500 |  |  |
| **05** | Fornecimento e instalação de tacha bidirecional branca /amarela |  | UNID | 2000 |  |  |
| **06** | Fornecimento e instalação de tachão bidirecional |  | UNID | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | **SUBTOTAL** |  |
| **LOTE 02** | | | | | | |
| **07** | Fornecimento de placas para sinalização vertical destinada a regulamentação, advertência, orientação e informações turísticas, conforme Termo de referência |  | M² | 134 |  |  |
| **08** | Fornecimento de poste de aço galvanizado a fogo, com comprimento de 3,00m, diam 2,5”x 3,25mm |  | UNID | 602 |  |  |
| **09** | Assentamento de poste simples de aço, diâmetro de 2”, inclusive abertura de furo, fundação e recomposição do piso |  | UNID | 602 |  |  |
| **10** | Braço projetado de aço para sustentação de semáforo e placa até 3m² (três metros quadrados); coluna galvanizada a fogo; altura útil total de 5,00m (cinco metros); diâmetro na base igual a 187mm (cento e oitenta e sete milímetros |  | UNID | 02 |  |  |
| **11** | Braço projetado de aço para sustentação de semáforo e placa até 3m² (três metros quadrados), galvanizado a fogo; para fixação em coluna cônico continua tipo I, diâmetro junto a flange de 123mm |  | UNID | 02 |  |  |
| **12** | Montagem de braço projetado de aço em coluna de aço cônica continua tipo I assentada, inclusive o fornecimento do braço. |  | UNID | 02 |  |  |
| **13** | Assentamento de coluna de aço cônica continua tipo I para até 4 (quatro) braços projetados capazes de sustentar, cada um, semáforo e placa de 3m² (três metros quadrados) fixada por chumbadores engatados em fundação de concreto, inclusive fundação, inclusive fornecimento de colunas. |  | UNID | 02 |  |  |
|  |  |  |  |  | **SUBTOTAL** |  |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** |  |

**Informar Valor total R$...**

**Dados bancários:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Banco:** | **Agência:** | **Conta:** |

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO.**

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

.............................................................................., ........, ................................... de 2024.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)