**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.031/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.615/2024**

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO

**TIPO:** MENOR PREÇO GLOBAL

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual **contratação de empresa especializada para o serviço de ALUGUEL DE CAMINHÕES, MÁQUINAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS, para atender as necessidades das Secretarias de Infraestrutura e Logística, Obras e Serviços públicos, bem como as Subprefeituras, pelo período de 1 (um) ano**.

**ANEXO – III**

**Modelo de proposta DE PREÇO**

**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

**(papel timbrado da licitante)**

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Pregão Eletrônico nº 90.031/2024**,em epígrafe, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual **contratação de empresa especializada para o serviço de ALUGUEL DE CAMINHÕES, MÁQUINAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS, para atender as necessidades das Secretarias de Infraestrutura e Logística, Obras e Serviços públicos, bem como as Subprefeituras, pelo período de 1 (um) ano**, conforme segue:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE** | **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO MATERIAL.** | **U/C** | **MARCA** | **QUANT.** | **PREÇO** | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| **1** | **1** | **Caminhão basculante, no toco, capacidade de 7,5T, inclusive com motorista e combustível.** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **12000** |  |  |
| **2** | **Caminhão basculante, no toco, capacidade de 7,5T, inclusive com motorista e combustível.** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **3600** |  |  |
| **3** | **Caminhão Basculante do tipo médio-pesado, trucado, capacidade 12,00m³, inclusive motorista e combustível.** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **4000** |  |  |
| **4** | **Caminhão Basculante do tipo médio-pesado, trucado, capacidade 12,00m³, inclusive motorista e combustível.** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **1200** |  |  |
| **5** | **Caminhão com carroceria fixa, no toco, capacidade de 7.5T, inclusive com motorista e combustível.** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **1000** |  |  |
| **6** | **Caminhão com carroceria fixa, no toco, capacidade de 7.5T, inclusive com motorista e combustível.** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **300** |  |  |
| **7** | **Carreta para transporte pesado, capacidade para carga util de 30T, inclusive motorista e combustível.** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **800** |  |  |
| **8** | **Carreta para transporte pesado, capacidade para carga util de 30T, inclusive motorista e combustível.** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **240** |  |  |
| **9** | **Distribuidor (espargidor) de asfalto (BMB), motor diesel, potência de 92CV e capacidade aproximada do tanque de 10.000 litros, inclusive com operador e combustível.** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **2200** |  |  |
| **10** | **Distribuidor (espargidor) de asfalto (BMB), motor diesel, potência de 92CV e capacidade aproximada do tanque de 10.000 litros, inclusive com operador e combustível.** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **660** |  |  |
| **11** | **Escavadeira hidráulica, motor diesel com 111CV aproximadamente, capacidade de 0,78m³, profundidade de escavação máxima de 6,6m, com braços articulados, braço intermediário ajustável em 3 posições, inclusive operador e combustível.** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **1800** |  |  |
| **12** | **Escavadeira hidráulica, motor diesel com 111CV aproximadamente, capacidade de 0,78m³, profundidade de escavação máxima de 6,6m, com braços articulados, braço intermediário ajustável em 3 posições, inclusive operador e combustível.** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **540** |  |  |
| **13** | **Escavadeira hidráulica de esteira braço alongado (modelo long reach), com peso operacional em torno de 23T, motor diesel em torno de 160CV, caçamba com capacidade aproximada de 0,55m³, altura da escavação máxima aproximada de 15m e profundidade de escavação máxima aproximada de 12m, inclusive operador e combustível.** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **1800** |  |  |
| **14** | **Escavadeira hidráulica de esteira braço alongado (modelo long reach), com peso operacional em torno de 23T, motor diesel em torno de 160CV, caçamba com capacidade aproximada de 0,55m³, altura da escavação máxima aproximada de 15m e profundidade de escavação máxima aproximada de 12m, inclusive operador e combustível.** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **540** |  |  |
| **15** | **Motoniveladora, motor diesel de 125CV, inclusive operador e combustível** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **3000** |  |  |
| **16** | **Motoniveladora, motor diesel de 125CV, inclusive operador e combustível** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **900** |  |  |
| **17** | **Retro-escavadeira/carregadeira, motor diesel em torno de 75cv, capacidade da caçamba de 0,76m³, profundidade de escavação máxima de 4,00m, inclusive operador e combustível.** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **10000** |  |  |
| **18** | **Retro-escavadeira/carregadeira, motor diesel em torno de 75cv, capacidade da caçamba de 0,76m³, profundidade de escavação máxima de 4,00m, inclusive operador e combustível.** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **3000** |  |  |
| **19** | **Rolo compactador tandem, de 6 a 9T, motor diesel de 55cv, inclusive com operador e combustível.** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **3000** |  |  |
| **20** | **Rolo compactador tandem, de 6 a 9T, motor diesel de 55cv, inclusive com operador e combustível.** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **900** |  |  |
| **21** | **Trator de esteiras com motor diesel em torno de 140cv, com lâmina de 2330kg, inclusive operador e combustível.** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **1500** |  |  |
| **22** | **Trator de esteiras com motor diesel em torno de 140cv, com lâmina de 2330kg, inclusive operador e combustível.** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **450** |  |  |
| **23** | **Mini pá carregadeira, de rodas, carga operacional em torno de 629kg, altura de descarga aproximada de 2,40m, inclusive operador e combustível.** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **8000** |  |  |
| **24** | **Mini pá carregadeira, de rodas, carga operacional em torno de 629kg, altura de descarga aproximada de 2,40m, inclusive operador e combustível.** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **2400** |  |  |
| **25** | **Hidrojato conjugado com sucção através de vácuo, compressor acionado por tomada de força tipo rotativo e com jogo mangueiras para captação de 6” e 8”, através de braço rotativo, tanque de armazenamento de 12.000l, inclusive motorista e combustível.** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **1500** |  |  |
| **26** | **Hidrojato conjugado com sucção através de vácuo, compressor acionado por tomada de força tipo rotativo e com jogo mangueiras para captação de 6” e 8”, através de braço rotativo, tanque de armazenamento de 12.000l, inclusive motorista e combustível.** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **450** |  |  |
| **27** | **Caminhão Pipa com: Barra de irrigação traseira; Mangueira auxiliar de limpeza; Rabo de pavão (aspersor traseiro - bico de pato); Aspersor de limpeza frontal; Bomba centrífuga multiplicada; Sistema de sucção inclusive motorista e combustível, inclusive motorista e combustível.** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **2200** |  |  |
| **28** | **Caminhão Pipa com: Barra de irrigação traseira; Mangueira auxiliar de limpeza; Rabo de pavão (aspersor traseiro - bico de pato); Aspersor de limpeza frontal; Bomba centrífuga multiplicada; Sistema de sucção inclusive motorista e combustível, inclusive motorista e combustível** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **660** |  |  |
| **29** | **Caminhão Comboio Melosa; capacidade de abastecimento de 5.000l de diesel; 5 und de compartimento pressurizado para óleo de motor e hidráulico de 200l cada; capacidade para água com alta pressão de 1.000l; 1 (um) compartimento pressurizado para graxa; compartimento papa óleo queimado de 250l; compartimento para ferramentas; tanque pressurizados para água ou aditivo de 250l, compressor de ar, inclusive motorista e combustível.** | **HORAS PRODUTIVAS** |  | **2200** |  |  |
| **30** | **Caminhão Comboio Melosa; capacidade de abastecimento de 5.000l de diesel; 5 und de compartimento pressurizado para óleo de motor e hidráulico de 200l cada; capacidade para água com alta pressão de 1.000l; 1 (um) compartimento pressurizado para graxa; compartimento papa óleo queimado de 250l; compartimento para ferramentas; tanque pressurizados para água ou aditivo de 250l, compressor de ar, inclusive motorista e combustível.** | **HORAS IMPRODUTIVAS** |  | **660** |  |  |
| **TOTAL** | | | | | | |  |

**Informar Valor total R$...**

**Dados bancários:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Banco:** | **Agência:** | **Conta:** |

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO.**

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

.............................................................................., ........, ................................... de 2024.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)