**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8765/2023**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada para o serviço de **ALUGUEL DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**, para atender as necessidades das Secretarias de Infraestrutura e Logística, Obras e Serviços públicos, bem como as Subprefeituras, pelo período de 12 (doze) meses.

**ANEXO – III**

**Modelo de proposta DE PREÇO**

**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

**(papel timbrado da licitante)**

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de Pregão Eletrônico nº 183/2023, em epígrafe, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada para o serviço de ALUGUEL DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, para atender as necessidades das Secretarias de Infraestrutura e Logística, Obras e Serviços públicos, bem como as Subprefeituras, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, especificações, exigências e estimativas estabelecidas nos autos, conforme tabela em anexo e Termo de Referência (Anexo I), conforme segue:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE** | **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **U/C** | **QTDE HORA** | **PREÇO/HORA** | |
| **UNITÁRIO/HORA** | **TOTAL/HORA** |
| **01** | **01** | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA | HORA PRODUTIVA | 12.000 |  |  |
| **02** | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA | HORA IMPRODUTIDA | 3.600 |  |  |
| **TOTAL LOTE 01** | | | | | **R$** |
| **02** | **03** | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO, TRUCADO, CAPACIDADEDE 12,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA | HORA PRODUTIVA | 4.000 |  |  |
| **04** | CAMINHAO BASCULANTE DO TIPO MEDIO-PESADO, TRUCADO, CAPACIDADEDE 12,00M3, INCLUSIVE MOTORISTA | HORA IMPRODUTIDA | 1.200 |  |  |
| **TOTAL LOTE 02** | | | | | **R$** |
| **03** | **05** | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA | HORA PRODUTIVA | 1.000 |  |  |
| **06** | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7,5T, INCLUSIVE MOTORISTA | HORA IMPRODUTIDA | 300 |  |  |
| **TOTAL LOTE 03** | | | | | **R$** |
| **04** | **07** | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 30T, INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. | HORA PRODUTIVA | 800 |  |  |
| **08** | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 30T, INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. | HORA IMPRODUTIDA | 204 |  |  |
| **TOTAL LOTE 04** | | | | | **R$** |
| **05** | **09** | DISTRIBUIDOR (ESPARGIDOR) DE ASFALTO (BMB), MOTOR DIESEL, POTENCIA DE 92CV E CAPACIDADE APROXIMADA DO TANQUE DE 10000 LITROS, INCLUSIVE OPERADOR | HORA PRODUTIVA | 2.200 |  |  |
| **10** | DISTRIBUIDOR (ESPARGIDOR) DE ASFALTO (BMB), MOTOR DIESEL, POTENCIA DE 92CV E CAPACIDADE APROXIMADA DO TANQUE DE 10000 LITROS, INCLUSIVE OPERADOR | HORA IMPRODUTIDA | 660 |  |  |
| **TOTAL LOTE 05** | | | | | **R$** |
| **06** | **11** | ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR | HORA PRODUTIVA | 1800 |  |  |
| **12** | ESCAVADEIRA HIDRAULICA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 111CV, CAPACIDADE DE 0,78M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 6,60M, COM3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR | HORA IMPRODUTIDA | 540 |  |  |
| **TOTAL LOTE 06** | | | | | **R$** |
| **07** | **13** | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3, ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADEDE ESCAVACAO MAXIMA -HAPROXIMADA ED 12M, INCLUSIVE OPERADOR | HORA PRODUTIVA | 1.800 |  |  |
| **14** | ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA BRACO ALONGADO (MODELO LONG REACH), COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 23T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 160CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,55M3, ALTURA DA ESCAVACAO MAXIMA APROXIMADA DE 15M E PROFUNDIDADEDE ESCAVACAO MAXIMA -HAPROXIMADA ED 12M, INCLUSIVE OPERADOR | HORA IMPRODUTIDA | 540 |  |  |
| **TOTAL LOTE 07** | | | | | **R$** |
| **08** | **15** | MOTONIVELADORA, MOTOR DIESEL DE 125CV, INCLUSIVE OPERADOR | HORA PRODUTIVA | 3.000 |  |  |
| **16** | MOTONIVELADORA, MOTOR DIESEL DE 125CV, INCLUSIVE OPERADOR | HORA IMPRODUTIDA | 900 |  |  |
| **TOTAL LOTE 08** | | | | | **R$** |
| **09** | **17** | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR | HORA PRODUTIVA | 10.000 |  |  |
| **18** | RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR | HORA IMPRODUTIDA | 3.000 |  |  |
| **TOTAL LOTE 09** | | | | | **R$** |
| **10** | **19** | ROLO COMPACTADOR TANDEM, DE 6 A 9T, MOTOR DIESEL DE 55CV, INCLUSIVE OPERADOR | HORA PRODUTIVA | 3.000 |  |  |
| **20** | ROLO COMPACTADOR TANDEM, DE 6 A 9T, MOTOR DIESEL DE 55CV, INCLUSIVE OPERADOR | HORA IMPRODUTIDA | 900 |  |  |
| **TOTAL LOTE 10** | | | | | **R$** |
| **11** | **21** | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV, COM LÂMINA DE 2330KG, INCLUSIVE OPERADOR | HORA PRODUTIVA | 1.500 |  |  |
| **22** | TRATOR DE ESTEIRAS COM MOTOR DIESEL EM TORNO DE 140CV, COM LÂMINA DE 2330KG, INCLUSIVE OPERADOR | HORA IMPRODUTIDA | 450 |  |  |
| **TOTAL LOTE 11** | | | | | **R$** |
| **12** | **23** | MINI PA CARREGADEIRA, DE RODAS, CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG, ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M, INCLUSIVE OPERADOR | HORA PRODUTIVA | 8.000 |  |  |
| **24** | MINI PA CARREGADEIRA, DE RODAS, CARGA OPERACIONAL EM TORNO DE629KG, ALTURA DE DESCARGA APROXIMADA DE 2,40M, INCLUSIVE OPERADOR | HORA IMPRODUTIDA | 2.400 |  |  |
| **TOTAL LOTE 12** | | | | | **R$** |
| **13** | **25** | HIDROJATO CONJUGADO COM SUCÇÃO ATRAVÉS DE VÁCUO, COMPRESSOR ACIONADO POR TOMADA DE FORÇA TIPO ROTATIVO E COM JOGO MANGUEIRAS PARA CAPTAÇÃO DE 6” E 8”, ATRAVÉS DE BRAÇO ROTATIVO, TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE 12.000L, INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. | HORA PRODUTIVA | 1.500 |  |  |
| **26** | HIDROJATO CONJUGADO COM SUCÇÃO ATRAVÉS DE VÁCUO, COMPRESSOR ACIONADO POR TOMADA DE FORÇA TIPO ROTATIVO E COM JOGO MANGUEIRAS PARA CAPTAÇÃO DE 6” E 8”, ATRAVÉS DE BRAÇO ROTATIVO, TANQUE DE ARMAZENAMENTO DE 12.000L, INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. | HORA IMPRODUTIDA | 450 |  |  |
| **TOTAL LOTE 13** | | | | | **R$** |
| **14** | **27** | CAMINHÃO PIPA COM: BARRA DE IRRIGAÇÃO TRASEIRA; MANGUEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA; RABO DE PAVÃO (ASPERSOR TRASEIRO - BICO DE PATO); ASPERSOR DE LIMPEZA FRONTAL; BOMBA CENTRÍFUGA MULTIPLICADA; SISTEMA DE SUCÇÃO INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. | HORA PRODUTIVA | 2.200 |  |  |
| **28** | CAMINHÃO PIPA COM: BARRA DE IRRIGAÇÃO TRASEIRA; MANGUEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA; RABO DE PAVÃO (ASPERSOR TRASEIRO - BICO DE PATO); ASPERSOR DE LIMPEZA FRONTAL; BOMBA CENTRÍFUGA MULTIPLICADA; SISTEMA DE SUCÇÃO INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. | HORA IMPRODUTIDA | 660 |  |  |
| **TOTAL LOTE 14** | | | | | **R$** |
| **15** | **29** | CAMINHÃO COMBOIO MELOSA; CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO DE 5.000L DE DIESEL; 5 UND DE COMPARTIMENTO PRESSURIZADO PARA ÓLEO DE MOTOR E HIDRÁULICO DE 200L CADA; CAPACIDADE PARA ÁGUA COM ALTA PRESSÃO DE 1.000L; 1 (UM) COMPARTIMENTO PRESSURIZADO PARA GRAXA; COMPARTIMENTO PAPA ÓLEO QUEIMADO DE 250L; COMPARTIMENTO PARA FERRAMENTAS; TANQUE PRESSURIZADOS PARA ÁGUA OU ADITIVO DE 250L, COMPRESSOR DE AR, INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. | HORA PRODUTIVA | 2.200 |  |  |
| **30** | CAMINHÃO COMBOIO MELOSA; CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO DE 5.000L DE DIESEL; 5 UND DE COMPARTIMENTO PRESSURIZADO PARA ÓLEO DE MOTOR E HIDRÁULICO DE 200L CADA; CAPACIDADE PARA ÁGUA COM ALTA PRESSÃO DE 1.000L; 1 (UM) COMPARTIMENTO PRESSURIZADO PARA GRAXA; COMPARTIMENTO PAPA ÓLEO QUEIMADO DE 250L; COMPARTIMENTO PARA FERRAMENTAS; TANQUE PRESSURIZADOS COMBUSTÍVEL.PARA ÁGUA OU ADITIVO DE 250L, COMPRESSOR DE AR, INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. | HORA IMPRODUTIDA | 660 |  |  |
| **TOTAL LOTE 15** | | | | | **R$** |
| **VALOT TOTAL:** | | | | | |  |

**Informar Valor total R$...**

**Dados bancários:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Banco:** | **Agência:** | **Conta:** |

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

.............................................................................., ........, ................................... de 2023.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)