**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.047/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 686/2024**

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO

**TIPO:** MENOR PREÇO POR LOTE

**OBJETO:** **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO de empresa especializada para os serviços de LOCAÇÃO DE TRATORES COM OPERADOR E IMPLEMENTOS PARA MECANIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos**, pelo período de 01 (um) ano.

**ANEXO – III**

**Modelo de proposta DE PREÇO**

**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

**(papel timbrado da licitante)**

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Pregão Eletrônico nº 90.047/2024**,em epígrafe, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual CONTRATAÇÃO de empresa especializada para os serviços de LOCAÇÃO DE TRATORES COM OPERADOR E IMPLEMENTOS PARA MECANIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos**, pelo período de 01 (um) ano, conforme segue:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE** | **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **U/C** | **QTD** | **PREÇO** | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| **01** | **01** | Trator cabinado de rodas com potência mínima de 70cv, com tração 4x4, com **roçadeira hidráulica articulada** acoplada na traseira, com 1,2 a 1,5 metros de largura de corte, inclusive operador e combustível. Horímetro e hodômetro instalado. **(HORA PRODUTIVA)** |  | H | 9.267 |  |  |
| **02** | Trator cabinado de rodas com potência mínima de 70cv, com tração 4x4, com **roçadeira hidráulica articulada** acoplada na traseira, com 1,2 a 1,5 metros de largura de corte, inclusive operador e combustível. Horímetro e hodômetro instalado.**(HORA IMPRODUTIVA)** |  | H | 2.781 |  |  |
| **02** | **03** | Trator cabinado de rodas com potência mínima de 70cv, com tração 4x4, com **capinadeira hidráulica** acoplada na traseira, inclusive operador e combustível. Horímetro e hodômetro instalado. **(HORA PRODUTIVA)** |  | H | 9.267 |  |  |
| **04** | Trator cabinado de rodas com potência mínima de 70cv, com tração 4x4, com **capinadeira hidráulica** acoplada na traseira, inclusive operador e combustível. Horímetro e hodômetro instalado. **(HORA IMPRODUTIVA)** |  | H | 2.781 |  |  |
| **03** | **05** | Trator cabinado de rodas com potência mínima de 70 cv, com tração 4x4, com **vassoura mecânica acoplada e compartimento de armazenamento** de pelo menos 1600 litros, inclusive operador e combustível. Horímetro e hodômetro instalado. (**HORA PRODUTIVA)** |  | H | 9.267 |  |  |
| **06** | Trator cabinado de rodas com potência mínima de 70 cv, com tração 4x4, com **vassoura mecânica acoplada e compartimento de armazenamento** de pelo menos 1600 litros, inclusive operador e combustível. Horímetro e hodômetro instalado. (**HORA IMPRODUTIVA)** |  | H | 2.781 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL: | |  | |

**Informar Valor total R$...**

**Dados bancários:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Banco:** | **Agência:** | **Conta:** |

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO.**

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

.............................................................................., ........, ................................... de 2024.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)