**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº** 170/2021

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 13.912/2021

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO

**TIPO:** MENOR PREÇO POR ITEM

**OBJETO: Aquisição de Ferramentas Elétricas para atender às necessidades do CAPS.**

**ANEXO – III**

**Modelo de proposta DE PREÇO**

**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

**(papel timbrado da licitante)**

A empresa ..............................., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ......................., neste ato representada por ............................., cargo, RG.................., CPF.................., (endereço), vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital de **Pregão Eletrônico nº 170/2021** em epigrafe que tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAPS**, conforme segue:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO** | **UNID.** | **QUANT.** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | Roçadeira – elétrica, potência motor: 1,7 a 2,0 kw, tipo cortador: fio náilon, Potência: 1000 a 1200w. Aplicação: corte grama, capim, pasto, arbusto. Rotação 9000rpm. tipo: costal. 220V ou bivolt. Cada roçadeira deve acompanhar 2 carretéis pde nylon para uso imediato. | Unid. | 3 |  |  |
| 02 | Serra mármore – potência de 1300w a 1400w, 220v ou bivolt | Unid. | 1 |  |  |
| 03 | Furadeira – tipo: furadeira e parafusadeira, características adicionais: parafusadeira, 2 velocidades, 800w a 1000w, acessórios: com maleta, 220v ou bivolt | Unid. | 3 |  |  |
| 04 | Esmeriladeira – tipo: angular, 8500rpm a 9000rpm, 220v ou bivolt | Unid. | 1 |  |  |
| 05 | Plaina – tipo: elétrica, 750W a 800W, rotação: 16500 rpm a 17000 rpm. 220v ou bivolt em ambientes hospitalares; - cabo com 4mm de diãmetro e 3-4 metros de comprimento).- Possui capnografia (ETCO2). A capnografia é utilizada como parâmetro indicativo de acidose respiratória incipiente e como ferramenta no auxilio ao desmame do respirador. Indispensável para a anestesia geral. | Unid. | 1 |  |  |
| 06 | Lixadeira - potência: 300W a 350W, características adicionais: diâmetro da orbita: 4mm, tipo: orbital, velocidade: 12.000 rpm a 12.500 rpm. 220V ou bivolt | Unid. | 1 |  |  |
| **TOTAL** | | | | | **R$** |

**Informar Valor total R$...**

**Dados bancários:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Banco:** | **Agência:** | **Conta:** |

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

**A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.**

.............................................................................., ........, ................................... de 2021.

Local e Data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legível/Cargo)